한국전산구조공학회 발표논문 국문제목

홍길동1, 홍전산1, 한구조2

Computation Structural Engineering Institute of Korea Academic Symposium

Gildong Hong1, Chunsan Hong1 and Gujo Han2

	COSEIK ANNUAL CONFERENCE

2014 추계연합학술발표회

2014 추계연합학술발표회

본 논문에서는 고전적 고차전단변형이론(HSDT)을 이용한 복합재료 적층평판의 응력해석 개선기법을 소개한다. 횡방향 응력들에 대해서만 변분을 취하는 혼합변분이론(Mixed variational theorem)을 통하여 횡방향 전단 변형에너지를 개선하였다. 가정된 횡방향 전단응력은 면내 변위가 5차 다항식을 갖는 고차 지그재그 이론으로부터 구하였으며, 변위들은 고전적 고차전단변형이론의 변위장을 사용하였다. 이 과정을 통하여 얻어진 변형 에너지를 본 논문에서는 EHSDTM라고 명명하였으며, 이 이론을 통해 복합재 적층평판의 변위와 응력을 계산함에 있어서 HSDT와 비슷한 수준의 계산적 효율을 가지면서, 동시에 최소자승오차법에 따른 후처리 과정을 적용함으로써 변위와 응력의 두께방향 분포를 정확하게 예측할 수 있도록 개선하였다. 계산된 결과는 고전적 HSDT, 3차원 탄성해 등의 여러 결과들과 비교하여 검증하였다.

핵심용어  본 연구는 자원공학회의 주요사업(16-330)의 지원으로 수행되었습니다.

감사의 글 본 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었습니다(NRF_2018ABC002345897).

1 한국대학교 전산구조공학과 석사과정 coseik@coseik.or.kr

2 한국대학교 전산구조공학과 교수 coseik@coseik.or.kr